**HP1000SE PRO Serie:**

**Zusätzliche kompatible Sensoren (nicht im Lieferumfang enthalten):**

**Additional compatible sensors (not included):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Max.****Anz.** | **Beschreibung** | **Foto** |
| DP10 | 8 | BlattfeuchteLeaf wetness sensor | DSC_5585 |
| DP35 | 8\* | WassertemperaturWire probe thermoter for water | C:\Users\MS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1000x1000 WN34L-1.jpg |
| DP50 | 8 | Temperatur/LuftfeuchteTemperature/humidity | DP50 / WH31A Mehrkanal Thermo-Hygrometer Funksensor |
| DP60 | 1 | BlitzdetektorLightning detector | DSC_2489 黑 雷电 |
| DP70 | 4 | WasserleckWater leak detector | Ambient Weather WH31LA Leak Detector for Models WS-2000, WS-5000 Weather Stations |
| DP100 | 8 | BodenfeuchteSoil moisture sensor | WH51.png |
| DP150 | 8\* | BodentemperaturSoil temperature sensor |  |
| DP200 | 4 | PM2.5 Feinstaub InnenraumPM2.5 indoor particulate monitor | Ambient Weather PM25 PM2.5 Wireless Indoor / Outdoor Particulate Monitor |
| DP250 | 1 | PM2.5/PM10/CO2 Partikelmessung InnenraumPM2.5/PM10/CO2 particulate monitor | DSC_4924 |

\* DP35 / DP150 benutzen die gleichen 8-Kanäle – DP35/DP150 uses the same channels